**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 53259/21.02.2024г. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Доставка на машини за поддръжка на транспортни средства” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация  |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции: Да [ ]  Не [x]**  |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена   |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 07.03.2024г. Час: (чч:мм) 16,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 07.04.2024г.   |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;- Информация за:* срок на доставка;
* условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД;
* гаранционен срок -съгласно техническата спецификация;
* срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди;
* срок за замяна, ако дефектите са неотстраними;
* предлагана цена - участникът посочва единична цена за брой и обща стойност на доставката, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
* условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
* валидност на офертата.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* Документите, съгласно списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка.
 |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно.

**Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

Доставка на машини за поддръжка на транспорти средства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка | К-во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 122140 | Машина пароструйна | 1. Захранване (V/Hz) – 400/502. Дебит (l/h) – от 450 до 10003. Налягане (bar) – от 200 до 2504. Максимална температура на подгяване (°С) – от 30 до 150 5. Мощност (Kw) – от 7000 до 9000 6. Разход на гориво (л/h) – до 7 7. Тегло (kg) – до 200 | бр.  | 2 | Гаранционен срок – не по-малко 12 мeсеца;Декларация за произход;Декларация за съответствие;Гаранционна карта;Инструкция за експлоатация | - Маркуч за високо налягане – не по-малко от15м;- Удължителен маркуч за високо налягане – не по-малко от 10м;- Пистолет за високо налягане с въртяща връзка;- Струйник с държач за дюза;- Система против заплитане на маркуча- Захранващ кабел- не по-малко от 5 м |
| 2 | 73201 | Прахосмукачка за сухо и мокро почистване | От 2000 до 2 400 W, до 22 kPa, въздушен поток до 110 (l/sec), вместимост на контейнера (l) не до 70, дължина на кабела (m) 7 до10, ниво на шума (dB(A)) до 75, полиестерен филтър за многократна употреба | бр. | 1 | Гаранционен срок – не по-малко 12 мeсеца;Декларация за произход;Декларация за съответствие;Гаранционна карта;Инструкция за експлоатация | Стандартна окомплектовка |