***Приложение 2***

*(образец)*

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** | *Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията* |
| **Седалище по регистрация:** | *Посочете държавата и адрес на седалището на участника* |
| **Точен адрес за кореспонденция** | *Посочете улица, град, пощенски код, държава* |
| **Лице за контакти** | *Посочете име, фамилия и длъжност* |
| **Телефонен номер** | *Посочете код на населеното място и телефонен номер* |
| **Факс номер** | *Посочете код на населеното място и номер на факс* |
| **Електронен адрес** |  |
| **Интернет адрес** |  |
| **Правен статус** | *Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде* |
| **ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация** | *Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........* |
| **ИН/ЕИК** |  |
| **Банкови реквизити** | *Банка:*  *IBAN:*  *BIC:* |
| **Предмет на поръчката** | „Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на управление „Сигурност“ |
| **Дата на изготвяне на офертата** | *Посочете дата, месец, година* |

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

***Приложение 3***

*(образец)*

**ДО**

**НЕК ЕАД**

**УЛ. ВЕСЛЕЦ № 5**

**1000, гр. СОФИЯ**

**ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

От ..........................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от.........................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на управление „Сигурност“, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с цитирания по-горе предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлаганите от мен/нас стоки ще отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение 1 към Поканата за участие, което потвърждаваме с Таблицата за съответствие по-долу.

3. Предлагаме срок за изпълнение на доставката ……………. (словом ……………….) (не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя..

4. Гаранционния срок на доставените стоки е …………….(словом………….) месеца (*минимум 24 (двадесет и четири) месеца)*, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката без забележки.

5. Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност съгласно ценовата таблица. Така предложената цена е формирана на база количествата и единичната цена, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Ценова таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/р** | **Артикул** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. цена в лева без ДДС** | **Обща стойност в лева без ДДС** |
| 1 | Непрекъсваеми захранващи устройства (UPS Line-interactive) | бр. | 25 |  |  |
| 2 | Непрекъсваеми захранващи устройства (UPS Online) | бр. | 10 |  |  |
|  | Обща стойност: (словом …………………….) | | | |  |

6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Изразяваме съгласие, при аритметични грешки, както и при несъответствие между единичните цени и някоя от общите стойности, за вярно да се приемат единичните цени и общата стойност да бъде приведена в съответствие спрямо тях.

**ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

„Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на управление „Сигурност“

|  |  |  |  | Минимални изисквания | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз.№ | Наименование | Мярка | Кол. | Технически характеристики | Марка: Модел:  Производител:  Страна на произход: |
| 1. | Непрекъсваеми захранващи устройства (UPS Line-interactive) | бр. | 25 | * Капацитет: минимум 600 W / 1000 VA * Технология: Line interactive * LCD панел; * Изправител:   - Напрежение: 230V  - Толеранс на напрежението: ± 20%  - Честота - 50 / 60 Hz ± 1%   * Инвертор   - Напрежение - 220/230/240 V  - Толеранс на напрежението: до ± 2% (статичен товар)  - Честота - 50 / 60 Hz   * Работна среда:   - работна температура от 0˚C до 40˚C  - Допустима относителна влажност: от 0 до 95 %, без конденз  - Ефективност в режим батерии не по-малко от 60% (power factor)  - Време за автономна работа при 50% товар: минимум 30 мин   * Вградена комуникация: USB * Да съответства на стандарт БДС EN IEC 62040-1 или еквивалентен * Да е окомплектован с акумулатори |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Непрекъсваеми захранващи устройства (UPS Online) | бр. | 10 | * Капацитет: минимум 900 W / 1000 VA * Технология: Online двойно преобразуване * Вградена комуникация: USB, Ethernet 10/100Mbit/s * с включена възможност за отдалечен достъп за наблюдение и управление през Интернет браузър. * Изправител:   - Напрежение: 230V  - Толеранс на напрежението: ± 0.5% (батериен режим)  - Честота - 50 / 60 Hz ± 10%  Инвертор  - Напрежение - 220/230/240 V  - Толеранс на напрежението: до ± 5% (статичен товар)  - Честота - 50 / 60 Hz  - Толеранс на честотата - ± 0.5% (работа на батерии)   * Работна среда   - работна температура от 0˚C до 40˚C  - Допустима относителна влажност: от 0 до 95 %, без конденз  - Ефективност в режим on-line не по-малко от 89% (power factor)  - Безплатен софтуер за управление и наблюдение   * 19” RACKMOUT * Да съответства на стандарт БДС EN IEC 62040-1 или еквивалентен * Да е окомплектован с акумулатори |  |

*Забележки:*

*1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника" в Таблицата по-горе. В случай на празно / непопълнено поле или непосочване на някоя от изискваната от Възложителя информация относно наличен параметър или функционалност на предлаганото оборудване, марка, модел, производител, страна на произход, комисията ще приеме, че предложението на участника за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата. Навсякъде където поставеното изискване е в диапазон, по-голямо или по-малко, участникът следва да посочи конкретно предложение.*

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име, длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_